1. **招标公告**

中交（广州）建设有限公司广州市轨道交通十二号线第六项目部

电缆线招标采购公告

**1. 招标条件**

本招标项目中国交建广州市轨道交通十二号线及同步实施工程总承包项目已由 广州市发展与改革委员会以（穗发改【2018】187号）批准建设，项目业主为广州地铁集团有限公司，建设资金已落实，招标人为中交（广州）建设有限公司广州市轨道交通十二号线第六项目部。本项目电缆线已具备招标条件，现启动公开招标工作，本次招标采用电子化招标投标方式。请符合资格条件要求的供应商积极参加本次投标。

**2.项目概况与招标范围**

2.1项目名称：中国交建广州市轨道交通十二号线及同步实施项目总承包项目（第六项目部）

项目地址：广州市海珠区

中交（广州）建设有限公司第六项目部：负责赤沙滘站（不含）~仑头站（含）~官洲站（含）~大学城北（含），共计3站3区间。

合同工期2018年12月31日至2023年7月01日，工期为1643日历天。2.2采购内容：

本次采购物资品种：电缆线（详见附件一）。

2.3招标编号: **21-广州地铁12号线电缆线-20191009-009**

**3. 投标人资格要求**

3.1营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格的一般纳税人,可提供增值税发票，具有招标物资生产或供应经验的生产商或代理商，具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证等证件并提供复印件。投标人须在中国交建物资采购管理信息系统注册（网址: http://114.255.239.58/PMS ）。

3.2生产能力要求：年产50万米以上，可供应项目所需规格型号电缆，具有与产能配套的输送能力及后续服务；生产工艺、装备（拥有三层共挤设备，并配备进口的在线侧偏装置）须符合国家电缆产业发展政策的相关规定，拥有电缆相关发明专利至少3项，拥有省级及以上认定企业技术中心；

3.3质量保证能力要求：企业应拥有完整的“三标管理体系”认证，具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；投标产品具有近两年由国家认可检验、检测机构出具的投标产品质量检验报告。电线电缆检测报告主线芯截面不能小于300mm²并且低温拉伸试验和低温冲击试验可以到达-35°C。具有第三方权威检测机构出具并在有效期内的招标物资型式试验报告；

3.4代理商必须有生产厂家授权资料:包括生产厂家的合法授权书或代理合同、生产厂家的生产许可证，生产厂家有固定的生产经营场所，企业注册时的实缴资金不少于1亿元人民币。

3.5履约信用及财务状况：具有良好的社会信誉和财务状况（履约良好的证明资料和近两年财务审计报告）。

3.6本次招标不接受联合体投标；

3.7同一法定代表人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包件投标，否则，相关投标均被否决；

3.8因产品质量问题被国家、地方行业管理部门或其他机构通报的供应商不得参与投标；

3.9合作业绩要求：企业应属于中国交建二级子公司及以上层级供应商网络内，近3年内至少有5个公司工程项目或国家重点工程项目的供货合作业绩，企业年综合销售收入达到2.5亿元以上，并能提供相关证明文件；

3.10技术服务要求：拥有专业化的服务管理团队，人员服务意识及水平处于行业内的领先水平；

3.11履约服务要求：近两年内未发生质量安全责任事故。被国家工商行政管理总局评为“守合同重信用”企业，拥有银行AAA级资信证明。

**4.招标文件的获取**

4.1凡有意参加投标者，请于**2019年10月17日08时至2019年10月24日17时**，(北京时间，下同)，登录中国交建设备物资采购信息平台（网址：<http://empm.ccccltd.cn；供应商门户http://114.255.239.58/PMS/>）下载电子招标文件。

4.2**招标文件售价500元/套，现金缴纳，恕不退还**。

**5. 投标文件的递交**

5.1投标文件递交的时间为：**网上投标时间为：2019年10月25日8:00时至11月10日10时00分**；逾期未进行网上投标者，则说明放弃投标。

5.2 **逾期送达的电子版投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收，同时纸质版投标文件招标人也将予以拒收。**

**6. 发布公告的媒介**

本次招标公告同时在中国交建物资采购信息平台（网址：[http://empm.ccccltd.cn）供应商门户（http://114.255.239.58/PMS/](http://empm.ccccltd.cn）供应商门户（http:/114.255.239.58/PMS/)）上发布。

**7. 开标**

7.1开标时间：2019年 11月11日10时00分。

7.2开标地点：本次招标在中国交建物资采购信息平台线上开标，开标地点为中交（广州）建设有限公司广州市轨道交通十二号线第六项目部会议室

**8. 联系方式**

招 标 人：中交（广州）建设有限公司广州市轨道交通十二号线第六项目部

地 址：广州市海珠区生物岛星际一路与寰宇三路交叉口

邮 编： 510000

联 系 人： 李志功

电 话： 13728914144

电子邮件：875647845@qq.com

**附件一：**

**招标范围：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 招标人 | 暂定交货周期 | 交货地点 | 技术指标 | 备注 |
| 1 | 电缆 | YJV22-3\*185+2\*90 | 500 | 米 | 中交（广州）建设有限公司广州市轨道交通十二号线第六项目部 | 2019年10月至2020年8月 | 广州市海珠区 | 国际电工技术委员会（IEC）  中华人民共和国国家标准（GB）  GB12706.3-91 额定35KV以下交联聚氯乙烯绝缘电缆  GB/T12706.1-2008 辐照交联电力电缆  JB/T8735.2-2011 额定电压450/750V以下橡皮绝缘软线和软电缆  符合YB/T024-2008《铠装电缆用钢带》规定  符合GB/T8815-2008《电线电缆用软聚氯乙烯塑料》规定 | 寄样品 |
| 2 | 电缆 | YJV22-3\*150+2\*70 | 300 | 米 | 寄样品 |
| 3 | 电缆 | YJV 3\*120+2\*90 | 800 | 米 | 寄样品 |
| 4 | 电缆 | YJV 3\*95+2\*70 | 1000 | 米 | 寄样品 |
| 5 | 电缆 | YJV 3\*70+2\*50 | 500 | 米 | 寄样品 |
| 6 | 电缆 | YJV 3\*50+2\*35 | 500 | 米 | 寄样品 |
| 7 | 电缆 | YJV 3\*35+2\*25 | 1000 | 米 |  |
| 8 | 电缆 | YJV 3\*25+2\*16 | 500 | 米 |  |
| 9 | 电缆 | YJV 3\*16+2\*10 | 500 | 米 |  |
| 10 | 电缆 | YC 3\*10+2\*6 | 1000 | 米 |  |
| 11 | 电缆 | YC 3\*6+2\*4 | 1000 | 米 |  |
| 12 | 电缆 | YC 3\*4+2\*2.5 | 1000 | 米 |  |
| 13 | 电缆 | YC 3\*2.5 | 1000 | 米 |  |

**注：1.以上数量为暂定数量，具体以实际送货并经招标人确认数量为准；2．以上50mm2及以上的电缆线，若招标人根据现场实际情况部分采用铝芯线时，投标人考虑相同载流量的情况选配铝芯线，并作出报价表。3．样品统一长度10cm，并贴标签，明确生产厂家、供应单位、规格型号。邮寄地址：广东省广州市海珠区生物岛星际一路与寰宇三路交叉口广州地铁十二号线第六项目部。**