**第一章谈判邀请书**

谈判编号： ZTEJ六-竞-202004

**1．项目概况与谈判采购内容**

1.1采购条件：本次竞争性谈判采购天府机场项目配电箱、控制柜及电力电缆的款项实行按月集中支付。本次采购项目施工单位已确定，因工程施工需要，现对项目物资进行邀请竞争性谈判采购。

1.1.1付款支付比例或金额：见谈判文件《需求明细表》

1.2项目概况：见附件一。

1.3谈判采购内容：物资品种、包件划分、计划交货期等见附件二。

**2．供应商资格要求**

2.1本次采购要求申请人具备以下要求，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

(1) 本次报价人必须在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)注册；

(2) 本次采购要求报价人具体资格要求、具备业绩，详见(附件二)。

**3．谈判文件的发放及谈判响应文件的递交**

3.1本次竞争性谈判文件仅采用电子版方式发售。潜在报价人须在中国中铁采购电子商务平台（www.crecgec.com）进行供应商注册。

3.2竞争性谈判文件售卖时间：2020年3月27日10:00起至 2020 年 4月1日 10时 00 分。潜在报价人请于本时间内完成购买标书相关的所有工作，包括：报价包件、保证金汇款信息登记并匹配成功、在线下载竞争性谈判文件。如未按时完成，后果自负。请将报价申请表（附件二）、营业执照副本（加盖公章）、联系人身份证（加盖公章）扫描件发至承办人联系电子邮箱。

3.3 竞争性谈判文件每套（每包件）售价见附件一，售后不退。报价人必须从报价单位银行账户汇出，汇款单位名称与报价人名称须完全一致。

供应商须于2020年4月6日9:00～10: 00间，到成都市金牛区金凤凰大道666号中铁轨道交通产业园A2栋中铁二局第六工程有限公司，对谈判文件进行确认，并向采购人分别递交以下资料，响应谈判要求：

（1）资格审查申请文件（编制格式及要求完全遵照第六章资格审查申请文件格式）。

（2）首次谈判报价函（编制要求及格式见第二章供应商须知）。

**4．资格审查**

由采购人依法组建的谈判小组对供应商提交的资格审查申请文件进行评审。

各响应谈判的供应商必须慎重编制填报《首次谈判报价函》，首次谈判报价开启后，报价由低到高排序，有3家及以上供应商参与报价的，排名最后一名供应商采购人将拒绝其参加后续谈判，不进行资格审查。

对供应商递交但未进行资格审查及审查未通过的资格审查文件，采购人均不予退还。

**5．通知谈判**

对通过资格审查的供应商，采购人告知其参加谈判。

对未通过资格审查的供应商，采购人告知审查结果并拒绝其参加后续谈判。

**6. 发布公告的媒介**

本次采购公告同时在中国中铁采购电子商务平台(www.crecgec.com)、中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）上发布。上述安排如有变化，采购人将通过发布公告的媒介发布通知。

**7. 联系方式**

招 标 人：中铁二局第六工程有限公司

地 址：成都市金牛区金凤凰大道666号中铁产业园A2办公大楼

联 系 人：何杰

电 话：02866768845

邮 箱：175927159@qq.com

开户单位：中铁二局第六工程有限公司

开户银行：建行成都铁道支行

账 号：5100 1880 8360 5903 0118

地 址：成都市金牛区金凤凰大道666号中铁产业园A2办公大楼306室

2020年 3 月26 日

附件一

项目概况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目全称** | **项目概况（详细）** | **项目通讯地址** | **所属单位** |
| 1 | 中铁二局第六工程有限公司天府机场项目经理部 | 成都天府国际机场为国家级国际航空枢纽，场址位于简阳市芦葭镇附近，本期工程按照2025年机场旅客吞吐量4000万人次的目标设计。建设范围包括T1航站楼、T2航站楼、综合交通换乘中心（含地铁、大铁站）、停车楼、现场服务大楼、运行指挥大楼、配套建设变配电、给排水、消防等设施。其中，我公司承建的三标段施工总投资约21亿元，包括1#隧道、2#隧道，工作区3#隧道、工作区4#隧道，地铁13、18号线隧道区间，PRT区间隧道土建及预留预埋工程以及机场北站地铁车站主体的主体结构及附属设施工程。项目产值约为22.5亿。地址：简阳草池镇天府机场内 | 成都市简阳草池镇天府机场项目（联系人：柯旺，联系方式：18683915012） | 中铁二局第六工程有限公司 |

附件二

**物资品种、包件划分、招标文件售价、投标保证金、投标人资格要求（一）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 包件号 | 计量单位 | 包件数量 | 项目名称 | 包件售价（元） | 投标保证金（万元） |
| 1 | 配线箱控制柜 | PDX-01 | 个 | 8 | 中铁二局工程有限公司天府机场项目部 | 500 | 1 |
| 2 | 配电箱 | 个 | 4 |
| 3 | 电力电缆 | DL-01 | 米 | 26530 |
| 4 | 电力电缆 | DL-02 | 米 | 7700 |
| 1．营业范围要求：在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产或供应经验的生产厂或代理商，具备增值税一般纳税人资格且注册成立两年以上（含两年），并且具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书。  2．生产能力要求：生产厂须具备投标物资生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定，具有有效的全国工业产品生产许可证（产品行业无该项的除外）。  3．供货业绩要求：生产厂或代理商近三年有铁路、公路、房建、市政或国家大中型工程建设项目供货业绩（须附中标通知书复印件或供货合同复印件等）。  4．履约信用要求：具有良好的社会信誉，近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人；最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；财产未被接管或冻结，企业未处于禁止或取消投标状态；同时，要求企业开户银行出具的投标人信贷证明或资信证明，至少三家同类投标物资已供买方或使用单位出具的投标人履约情况证明；不接受在铁路总公司（原铁道部）、中国中铁或中铁二局处罚期内的投标单位。  5．质量保证能力要求：投标物资生产厂和代理商具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证，产品符合国家现行标准；投标产品生产厂具有取得资质认定的省、部级及以上专业检测机构出具的近两年投标物资质量检验报告。  6．财务能力要求：具有良好的资金财务状况，生产厂注册资金不低于1000万元人民币、代理商注册资金不低于200万元人民币；投标人须提供近两年经会计师事务所审计的财务报告及报表。  7．其他要求：代理商投标时必须提供满足本资格条件要求的生产厂出具的针对投标包件的唯一授权函、营业执照复印件、ISO9000系列质量证书复印件、检验报告复印件、资格声明、承诺函等资料，生产厂不得与其所授权的代理商共同参与同一包件的投标，不允许使用贴牌产品。代理商供应产品品牌必须是下列几个品牌库。  **8.天府机场项目电力电缆各包件有限定使用品牌，请各位投标人详知技术规格书和限定品牌。**  **①配线箱控制柜、配电箱：上海华通；2、川开电气；3、标杆电气；**  **②铜芯温水交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套低烟无卤阻燃控制电缆、电力电缆（WDZB-YJY-0.6/1KV）：1、中航宝胜（四川）电缆有限公司；2、特变电工（德阳）电缆股份有限公司；3、四川鑫电电缆有限公司；**  **③铜芯铜护套矿物绝缘电缆（BTTZ-750V）：1、上海浦东电线电缆（集团）有限公司；2、上海胜华电气股份有限公司；3、江苏宝胜科技创新股份有限公司。** | | | | | | | |

**需求明细表1**

招标人名称：中铁二局第六工程有限公司 招标编号: ZTEJ六-竞- 202004 包件号： PDX-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目** | **标的名称** | **规格型号** | **定货要求** | **质量标准**  **技术要求** | **采购主数量** | **主计量**  **单位** | **详细地址** | **交货期** | **备注** |
| 中铁二局工程有限公司天府机场项目 | 配线箱控制柜 | 镀锌热轧钢板，防护等级IP65（含智能控制器） | 见技术规格书 | 详见技术  规格书要求 | 8 | 个 | 成都市简阳草池镇天府机场项目（联系人：柯旺，联系方式：18683915012） | 中标单位收到中标通知书后15-20天内陆续发货 | 只接受1、上海华通，2、 川开电气；3、 标杆电气指定品牌报价 |
| 配电箱AL1 | 1.5mm厚高强度钢材，防护等级IP65 | 4 |
| 小计 |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |

注： 1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

**4、本包件结算、付款方式：合同“买方”在当月扣除该批物资价值5%的质量保证金后，在第三个月20日前支付该批物资75%的价款，剩余的20%在第四个月20日前支付。**

**5、发票要求：一票制增值税专用发票，税率为13%。**

**需求明细表2**

招标人名称：中铁二局第六工程有限公司 招标编号: ZTEJ六-竞- 202004 包件号： DL-01

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目** | **标的名称** | **规格型号** | **定货要求** | **质量标准**  **技术要求** | **采购主数量** | **主计量**  **单位** | **详细地址** | **交货期** | **备注** |
| 中铁二局工程有限公司天府机场项目 | 电力电缆 | 铜芯，WDZB-VV-0.6/1KV-5\*6 | 板车 | 详见技术  规格书要求 | 1700 | 米 | 成都市简阳草池镇天府机场项目（联系人：柯旺，联系方式：18683915012） | 中标单位收到中标通知书后15-20天内陆续发货 | 只接受1、中航宝胜（四川）电缆有限公司； 2、特变电工（德阳）电缆股份有限公司；3、 四川鑫电电缆有限公司指定品牌报价 |
| 电力电缆 | 铜芯，WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*\*10 | 5390 | 米 |
| 电力电缆 | 铜芯，WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*16 | 6050 | 米 |
| 电力电缆 | 铜芯，WDZB-YJY-0.6/1KV-5\*25 | 4360 | 米 |
| 电力电缆 | 铜芯，WDZB-BYJ-1\*16 | 3260 | 米 |
| 电力电缆 | 铜芯，WDZB-YJY-0.6/1KV-3\*150+2\*70 | 5550 | 米 |
| 电力电缆 | 铜芯，WDZBBYJ-0.45/0.75KV-3\*2.5 | 220 | 米 |
| 小计 |  |  |  |  | 26530 | 米 |  |  |  |

注： 1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

**4、本包件结算、付款方式：合同“买方”在当月扣除该批物资价值5%的质量保证金后，在第三个月20日前支付该批物资75%的价款，剩余的20%在第四个月20日前支付。**

**5、发票要求：一票制增值税专用发票，税率为13%。**

**需求明细表3**

招标人名称：中铁二局第六工程有限公司 招标编号: ZTEJ六-竞-202004 包件号： DL-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程项目** | **标的名称** | **规格型号** | **定货要求** | **质量标准**  **技术要求** | **采购主数量** | **主计量**  **单位** | **详细地址** | **交货期** | **备注** |
| 中铁二局工程有限公司天府机场项目 | 电力电缆 | 铜芯，BTTZ-750V-5\*10 | 板车 | 详见技术  规格书要求 | 3340 | 米 | 成都市简阳草池镇天府机场项目（联系人：柯旺，联系方式：18683915012） | 中标单位收到中标通知书后15-20天内陆续发货 | 只接受1、上海浦东电线电缆（集团）有限公司； 2、上海胜华电气股份有限公司； 3、江苏宝胜科技创新股份有限公司指定品牌报价 |
| 电力电缆 | 铜芯，BTTZ-750V-1\*2.5 | 4360 | 米 |
| 小计 |  |  |  |  | 7700 | 米 |  |  |  |

注： 1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，使用单位可根据施工图对以上规格数量进行调整。

2、交货时间及地点具体以使用单位的书面传真通知为准。

3、具体规格型号与电商平台不一致的，以标书文件为准。

**4、本包件结算、付款方式：合同“买方”在当月扣除该批物资价值5%的质量保证金后，在第三个月20日前支付该批物资75%的价款，剩余的20%在第四个月20日前支付。**

**5、发票要求：一票制增值税专用发票，税率为13%。**