采购内容及要求

**一、清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 最高限价（元） | 备注 |
| 1 | 电箱 | 4个 | 2000 |  |
| 2 | 电缆 | 200米 | 6000 |  |

**二、****技术要求**

**电箱：**

1、去除毛刺，锐角倒钝

2、材质为201不锈钢

3、未注折弯角度90度

4、未注尺寸公差按GB/T1804-m，未注形位公差GB/T1184—k

5、焊缝均匀无焊穿，焊接后打磨平整光滑

6、规格为400\*500mm

7、德力西3P断路器 63A 一只

8、德力西1P+N漏电断路器 32A 两只

9、德力西3P漏电断路器 25A 两只

10、德力西3P断路器 25A 一只

11、德力西220V 16A插座 两只

12、德力西380V 25A插座 三只

**电缆：**

1、型号为YJV-3\*10+2\*6

2、导体应采用符合GB/T3956-2008的规定

3、绝缘标称厚度符合GB/T12706-2008要求

4、电缆标志应满足电缆绝缘线芯识别标志应符合GB/T995-2008规定

**三、供货期**

1.成交供应商必须接到采购人订单通知后**7个工作日**内供货完毕。

2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合招标文件规定的，采购人有权拒收。若成交供应商连续两次不能提供符合谈判文件规定的货物的，采购人有权另行采购满足谈判文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购人有权扣除履约保证金及质保金。

3. 成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购人原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购人催促无效，采购标人有权解除合同。采购人解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

**四、质保期及售后服务响应**

**★质保期1年（自入库验收合格之日起算）。**

售后服务和响应：（1）成交供应商对提供的商品要进行免费的安装和调试，确保设施设备能正常工作（2）接到招标人报修电话后24小时内到达现场。

**五、验收**

甲乙双方共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

**★六、付款方式**

1.在合同签订当日，由成交供应商支付5%的履约保证金；质保期满后，扣除违约金后（若有）余款15个工作日内无息退还。

2.成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购人验货后，供货商提供金额为货物价格100%的增值税专用发票，经采购人审核无误后7天内（日历天数），采购人支付全部货款。