**附件1**中铁电气化局集团有限公司贵阳市轨道交通2号线机电5标电缆采购招标包件一览表 招标编号：EEBW2020-130

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包件号 | 物资设备名称 | 规格型号 | 标准或  图号 | 计量  单位 | 数量 | 交货时间 | 投标人专项资格要求 | 标书售价 | 备注 |
| 1 | GYJD-2 | 电缆 | BTTYZ 750V 1×16 |  | m | 500 |  | 1、生产企业注册资本金不少于5 000万元人民币，。 2、投标物资须具有通过CMA或CNAS认证的省部级及以上国家权威机构出具的产品型式试验报告和近三年产品检验报告。 3、投标物资须具有三条及以上同类电缆电缆供货（合同即可）及运行业绩（建设单位出具）。 4、不接受代理商及联合体投标。 | 500元 |  |
| 2 | 电缆 | RVVP 300/300V 2×1.5 |  | m | 1200 |
| 3 | 电缆 | WDZBN-KYJYP 0.6/1kV 12×1.5 |  | m | 610 |
| 4 | 电缆 | WDZBN-KYJYP 0.6/1kV 18×1.5 |  | m | 400 |
| 5 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 3×10 |  | m | 600 |
| 6 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 3×10 |  | m | 500 |
| 7 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 3×240+2×120 |  | m | 720 |
| 8 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 3×6 |  | m | 800 |
| 9 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 5×4 |  | m | 900 |
| 10 | 电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×10 |  | m | 600 |
| 11 | 电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×120+2×70 |  | m | 500 |
| 12 | 电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×150+1×70 |  | m | 1000 |
| 13 | 电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×150+2×70 |  | m | 1000 |
| 14 | 电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×35+2×16 |  | m | 1000 |
| 15 | 电缆 | WDZB-YJY 0.6/1kV 3×35+2×16 |  | m | 1000 |
| 16 | 电线 | WDZB-BYJ 450/750V 4 |  | m | 201320 |
| 17 | 电线 | WDZB-BYJ 450/750V 6 |  | m | 50000 |
| 18 | 电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 2.5 |  | m | 73050 |
| 19 | 电线 | WDZBN-BYJ 450/750V 4 |  | m | 83900 |
| 20 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 4×25+1×16 |  | m | 1560 |
| 21 | 电缆 | WDZBN-YJY 0.6/1kV 4×35+1×16 |  | m | 1492 |

说明：以上规格型号数量是施工图数量，最终供货规格型号数量以现场进料确认单为准。

**附件2**

**投标申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请单位** |  | | |
| **投标项目名称** |  | | |
| **投标联系人** |  | **联系人手机** |  |
| **固定电话** |  | **电子邮箱** |  |
| **招标编号** |  | **注册资金** |  |
| **申请单位地址** |  | | |
| **生产厂名称（代理商投标）** |  | | |
| **申请投标范围：（注明拟投标包件号和物资名称）** | | | |
| **投标人开票信息**  **单位名称：**  **纳税人识别号：**  **地址、 电话：**  **开户行及账号：**  **开户行联行号：**  **专用发票邮寄地址：**  **申请单位（章）**  **年 月 日** | | | |

**备注：1、标书款发票采用电子发票形式，开具后发送至本申请表提供的邮箱内，并短信通知，**

**请确保本申请表提供电子邮箱及电话的准确性。**

**2、退还投标保证金需填写开户行联行号，请准确填写。**